190213 Raspberry Pi\_3 Feedback

요즘에는 win32 Disk Manager대신 Etcher라는 파일을 주로 더 사용

추후에 케이스 덮는 그런 작업도 생각을 해보자.

고정IP를 받아야 추후에 다시 접속할 때 똑같은 주소로 접속을 할 수 있다. 따라서 고정IP를 받는 것이 우선으로 해야 할 일이다.

방법은 학교에 고정IP를 받아 학교에 fix해서 쓰는 방법을 찾고, 방열판을 달아서 Cooling작업이 필요하다.

라즈비안 버전을 desktop버전을 설치하지 말고 server버전을 설치해서 불필요한 화면이 뜨지 않도록 운영체제를 설치하여라.

발표자료를 좀 세분화하여 개조식(?)으로 작성하여 제3자가 보았을 때 쉽게 따라할 수 있도록 제작하는 것이 좋을 듯하다.